**Местные нормативы**

**градостроительного проектирования**

**Качалинского сельского поселения**

**Суровикинского муниципального района**

**Волгоградской области**

2022 год

**Сведения о разработчике**

Администрация Суровикинского муниципального района

Волгоградской области:

Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Ленина, 64

Телефон: 8(84473) 9-46-23

Электронная почта: ra\_sur@volganet.ru

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОДЕРЖАНИЕ**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **Введение** | 4 | | I. | Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 6 | | 1.1. | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 6 | | II. | Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования | 11 | | 2.1. | Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области | 11 | | Ш. | Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования | 22 | | IV. | Приложения | 24 | | 4.1 | Перечень нормативно-правовых актов | 24 | |

**Введение**

Местные нормативы градостроительного проектирования Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области, нормативными правовыми актами Суровикинского муниципального района Волгоградской области, содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям, указанным в [пункте 1 части 5 статьи](consultantplus://offline/ref%3DE4C358F97DADC89D090A8C55AC0452C5BDD581F9AFF04DA014D97979AD3C0767CEB43FE366881824C6L8I) 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения сельского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий, а также подготовке градостроительных планов земельных участков.

Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

Местные нормативы градостроительного проектирования Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области разработаны с учетом социально- демографического состава и плотности населения на территории сельского поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития сельского поселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованныхлиц.

Местные нормативы градостроительного проектирования Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Волгоградской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Волгоградскойобласти.

Местные нормативы градостроительного проектирования Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области включают в себя:

1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в [пункте 1 части 5 статьи](consultantplus://offline/ref%3DE4C358F97DADC89D090A8C55AC0452C5BDD581F9AFF04DA014D97979AD3C0767CEB43FE366881824C6L8I) 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

# I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАЧАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# 1.1.Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области

Таблица 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения

населения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

таких объектов для населения сельского поселения

| **№** | **Область, вид, объект**  **местного значения** | **Минимально допустимый уровень обеспеченности**  **объектами местного значения** | | | **Максимально допустимый уровень**  **территориальной доступности**  **объектами местного значения** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметр**  **обеспеченности** | **Единица**  **измерения** | **Величина** | **Параметр**  **доступности** | **Единица**  **измерения** | | **Величина** |
| **Область инженерно-технического обеспечения** | | | | | | | | |
| **1.** | **Объекты электроснабжения сельского поселения** | | | | | | | |
| **1.1** | Комплекс сооружений электроснабжения | Объем электропотребления | кВт ч/год  на 1 чел. | 893 | Удаленность | Метров | | 500 |
| **2.** | **Объекты газоснабжения сельского поселения** | | | | | | | |
| **2.1** | Комплекс сооружений  газоснабжения | Объем газопотребления | м3/год на 1 человека | 207 | Удаленность | Метров | | 500 |
| **3.** | **Объекты водоснабжения сельского поселения** | | | | | | | |
| **3.1** | Комплекс сооружений  водоснабжения | Объем водопотребления | литр/сутки на 1 чел. | 169 | Удаленность | Метров | | 500 |
| **4.** | **Объекты водоотведения сельского поселения** | | | | | | | |
| **4.1** | Комплекс сооружений  водоотведения | Объем водоотведения | литр/сутки на 1 чел. | 169 | Удаленность | Метров | | 500 |
| **Область образования** | | | | | | | | |
| **5.** | **Объекты образования сельского поселения** | | | | | | | |
| **5.1** | Дошкольные образовательные организации | Число мест в  образовательных организациях в  расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | Место | сельские н. п.  42 места на 100 детей  от 0 до 7 лет | Транспортно-пешеходная доступность | Метров | | 500 |
| **5.2** | Общеобразовательные  организации | Число мест в  образовательных организациях в  расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | Место | сельские н. п.  42 места на 100 детей  от 7 до 18 лет | Транспортно-пешеходная доступность | Минут | | 30 |
| **5.3** | Объекты дополнительного образования | Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования | Мест | сельские н. п.  9 мест на 100 детей  от 5 до 18 лет | Транспортная доступность | Минут | | 30 |
| **Область автомобильных дорог и транспортного обслуживания** | | | | | | | | |
| **6.** | **Объекты автомобильных дорог сельского поселения** | | | | | | | |
| **6.1** | Улично-дорожная сеть | Плотность сети | км/км2 | 3,3 | Удаленность | Метров | | 500 |
| **7.** | **Объекты в области транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания** | | | | | | | |
| **7.1** | Остановочный пункт для н.п. сельского поселения | Количество объектов | Объект | 1 на н.п. независимо от количества жителей | Транспортная доступность | Минут | | 30 |
| **Область физической культуры и массового спорта** | | | | | | | | |
| **8.** | **Объекты физической культуры и массового спорта сельского поселения** | | | | | | | |
| **8.1** | Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) | Количество объектов | Объект | 1 независимо от численности населения | Транспортная доступность | Метров | | 500 |
| **Область озеленения и благоустройства** | | | | | | | | |
| **9.** | **Объекты озеленения и благоустройства сельского поселения** | | | | | | | |
| **9.2** | Территория рекреационного  назначения (парк, сквер, бульвар,аллея) | Площадь территории | м2 /чел. | 12 | Транспортная доступность | Минут | | 20 |
| **9.3** | Детская площадка | Площадь территории | м2/чел | 0,5 | Пешеходная доступность  (в границах квартала, микрорайон) | Метров | | 500 |
| **9.4** | Площадка отдыха и досуга | Площадь территории | м2/чел | 0,1 | Пешеходная доступность | Метров | | 600 |
| **Область обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов** | | | | | | | | |
| **10.** | **Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов сельского поселения** | | | | | | | |
| **10.1** | Объекты в области организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов | Определяются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Волгоградской области. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 30.05.2020 N 927-ОД "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Волгоградской области" | | | Определяются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Волгоградской области. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 30.05.2020 N 927-ОД "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Волгоградской области" | | | |
| **Область культуры и искусства** | | | | | | | | |
| **11.** | **Объекты библиотечного обслуживания сельского поселения** | | | | | | | |
| **11.1** | Общедоступная библиотека с детским отделением | Количество объектов | объект | 1 независимо от численности населения | Транспортная доступность | Минут | | 30 |
| **11.2** | Филиал обшедоступной библиотеки с детским отделением | Количество объектов | объект | 1 на населенный пункт с численностью населения от 1001 человека | Транспортная доступность | Минут | | 30 |
| **12.** | **Объекты музейного обслуживания сельского поселения** | | | | | | | |
| **12.1** | Музей краеведческий | Количество объектов | объект | 1 независимо от численности населения | Транспортная доступность | | Минут | 30 |
| **13.** | **Объекты культурно-досугового (клубного) типа сельского поселения** | | | | | | | |
| **13.1** | Дом культуры | Количество объектов | объект | 1 независимо от количества населения | Транспортно-пешеходная | Минут | | 30 |
| **Область местного самоуправления** | | | | | | | | |
| **14.** | **Объекты услуг сельского поселения** | | | | | | | |
| **14.1** | Административное здание органа местного самоуправления | Количество объектов | объект | 1 независимо от количества населения | Транспортная доступность | Минут | | 60 |
| **14.2** | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Количество объектов | объект | 1 независимо от количества населения | Транспортная доступность | Минут | | 30 |
| **14.3** | Кладбище традиционного захоронения в границах сельского поселения | Площадь территории | га на 1000 человек численности населения | 0,24 | Транспортная доступность | Минут | | 90 |
| **Область услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания** | | | | | | | | |
| **15.** | **Объекты в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания муниципального района** | | | | | | | |
| **15.1** | Аптека (аптечный пункт) | Количество объектов | объект | 1 объект на каждые 5828 человек | Транспортная доступность | | Минут | 30 мин. для сельс-ких н.п. |

# II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области, на основании параметров и условий социально-экономического развития сельского поселения, муниципального района, региона, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения сельского поселения.

2.1. Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Обоснование расчетных показателей

| **№№ п.п.** | **Область, вид, объект**  **местного значения** | **Правовые и технические основания установления значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основания установления значений минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения** | | | **Основания установления значений**  **максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения** |
| **Область инженерно-технического обеспечения** | | | | | |
| **1.** | **Объекты электроснабжения сельского поселения** | | | | |
| **11.1** | Комплекс сооружений электро-снабжения | Обоснование показателя:  Объем электропотребления принят в соответствии с бъем электропотребления принят в соответствии с СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89\* "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция". Приложение Л.  Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле: 950 кВт.ч/год на 1 чел. x КТ x Кпр, где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | | | Удаленность принята 500 м на основе постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* |
| **22.** | **Объекты газоснабжения сельского поселения** | | | | |
| **22.1** | Комплекс сооружений  газоснабжения | Обоснование показателя:  Объем газопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб". п. 3.12.  Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле: 220 м3/год на 1 чел. x КТ x Кпр, где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | | | Обоснование показателя:  Удаленность принята 500 м на основе постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* |
| **33.** | **Объекты водоснабжения сельского поселения** | | | | |
| **33.1** | Комплекс сооружений  водоснабжения | Объем водопотребления принят в соответствии с СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". п. 5.1  Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле: 180 л/сут. на 1 чел. x КТ x Кпр,  где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | | | Удаленность принята 500 м на основе постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* |
| **44.** | **Объекты водоотведения сельского поселения** | | | | |
| **44.1** | Комплекс сооружений  водоотведения | Объем водоотведения принят в соответствии с СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения". п. 5.1.1.  Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле: 180 л/сут. на 1 чел. x КТ x Кпр,  где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | | | Удаленность принята 500 м на основе постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года N 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакци СНиП 2.07.01-89\* |
| **Область образования** | | | | | |
| **45.** | **Объекты образования сельского поселения** | | | | |
| **45.1** | Дошкольные образовательные организации | Обоснование показателя:  Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято для сельских н. п. - 42 места, для городских н.п. - 64 мест в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования». | | | Обоснование показателя:  Доступность принята для сельских н. п. – 500 мв соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» |
| **45.2** | Общеобразовательные  организации | Обоснование показателя:  Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет принято для сельских н. п. - 42 мест, для городских н.п. - 89 мест в соответствии с приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» | | | Обоснование показателя:  Доступность принята для сельских н. п. – 30 мин. в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» |
| **45.3** | Объекты дополнительного образования | Обоснование показателя:  Число мест в организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет принято для сельских н. п. - 9 мест, для городских н.п. - 28 мест в соответствии с приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» | | | Обоснование показателя:  Доступность принята 30 мин, в соответствии с Приложением Письма Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» |
| **Область автомобильных дорог и транспортного обслуживания** | | | | | |
| **56.** | **Объекты автомобильных дорог сельского поселения** | | | | |
| **56.1** | Улично-дорожная сеть сельского поселения | Обоснование показателя:  Плотность сети 3,5 км/км2 принята в соответствии с п. 1.15 "Руководство по проектированию городских улиц и дорог" Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя.  Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле: 3,5 км/км2. x КТ x Кпр,  где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | | | Обоснование показателя:  Удаленность принята в соответствии с п. 1.14 "Руководство по проектированию городских улиц и дорог" Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП градостроительства) Госгражданстроя |
| **67.** | **Объекты в области транспортных услуг населению,**  **организации транспортного обслуживания** | | | | |
| **67.1** | Остановочный пункт для н.п. сельского поселения | Обоснование показателя:  1 объект на н.п. независимо от количества жителей с целью посадки и высадки пассажиров | | | Обоснование показателя:  Расчетный показатель установлен в соответствии с СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N820) |
| **Область физической культуры и массового спорта** | | | | | |
| **78.** | **Объекты физической культуры и массового спорта сельского поселения** | | | | |
| **78.1** | Спортивная площадка сельского поселения (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) | Обоснование показателя:  Населенные пункты с численностью населения менее 300 человек - не нормируется.  1 объект на каждые 1000 человек населения н.п., но не менее 1 объекта, принят с учетом методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации (Минспорт России http://www.minsport.gov.ru/activities/economy/) | | | Обоснование показателя:  Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89\* "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция" |
| **Область озеленения и благоустройства** | | | | | |
| **79.** | **Объекты озеленения и благоустройства сельского поселения** | | | | |
| **79.1** | Территория рекреационного  назначения (парк, сквер, бульвар,аллея) | Обоснование показателя:  Площадь территории 12 м2 на чел. принята в соответствии с таблицей 9.2 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89\* "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция".  Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле: 12 м2 на чел. x КТ x Кпр,  где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | | | Обоснование показателя:  Транспортная доступность принята 20 мин. в соответствии с п. 9.4 СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89\* "Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция" |
| **79.2** | Площадка отдыха и досуга | 0,1 м2 на человека площади территории.  Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле: 0,1 м2 на чел. x КТ x Кпр,  где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | | | Пешеходная доступность принята  600 м |
| **79.3** | Детская площадка | 0,5 м2 на человека площади территории.  Значение показателя по группам и подзонам определяется по формуле: 0,5 м2 на чел. x КТ x Кпр,  где: КТ - коэффициент территориальной дифференциации муниципальных образований, Кпр - коэффициент пространственного развития территории для зон урбанизированности | | | Пешеходная доступность принята  500 м (в границах квартала, микрорайона) |
| **Область обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых**  **коммунальных отходов** | | | | | |
| **810.** | **Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых**  **коммунальных отходов сельского поселения** | | | | |
| **810.1** | Объекты в области организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов | Обоснование показателя:  Определяются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Волгоградской области. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 30.05.2020 N 927-ОД "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Волгоградской области" | | | Обоснование показателя:  Определяются в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами на территории Волгоградской области. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 30.05.2020 N 927-ОД "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Волгоградской области" |
| **Область культуры и искусства** | | | | | |
| **911.** | **Объекты библиотечного обслуживания сельского поселения** | | | | |
| **911.1** | Общедоступная библиотека с детским отделением | Обоснование показателя:  Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» | | | Обоснование показателя:  Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
| **911.2** | Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением | Обоснование показателя:  Не менее 1 объекта принято в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» | | | Обоснование показателя:  Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с таблицей 1 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
| **112.** | **Объекты музейного обслуживания муниципального района** | | | | |
| **112.1** | Музей краеведческий | | Обоснование показателя:  Не менее 1 объекта принято в соответствии с [таблицей 2](consultantplus://offline/ref=FBC11D5C6EBC456D63E2509B5C77729CB7C63365F3F29A972201457B059853FD80D0004C9E1FC407FEi0G) Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» | Обоснование показателя:  Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с [таблицей 2](consultantplus://offline/ref=FBC11D5C6EBC456D63E2509B5C77729CB7C63365F3F29A972201457B059853FD80D0004C9E1FC407FEi0G) Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» | |
| **113.** | **Объекты культурно-досугового (клубного) типа сельского поселения** | | | | |
| **113.1** | Дом культуры | Обоснование показателя:  1 объект независимо от количества населения принято в соответствии с таблицей 6 Распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» Согласно рекомендаций СП 42.13330.2016 нормируемое количество мест в залах учреждений культуры, посетительское место на 1 тыс. чел.: 80. Помещения для культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры принимаются согласно рекомендаций СП 42.13330.2016, Приложение Д (Таб. Д1) | | | Обоснование показателя:  Транспортная доступность принята от 20 до 30 мин. в соответствии с таблицей 6 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры  культуры» |
| **Область местного самоуправления** | | | | | |
| **114.** | **Объекты услуг сельского поселения** | | | | |
| **114.1** | Административное здание органа местного самоуправления | Обоснование показателя:  1 объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями установленные ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | | | Обоснование показателя:  Т ранспортная доступность 60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта |
| **114.2** | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Обоснование показателя:  1 точка принята в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры | | | Обоснование показателя:  Т ранспортная доступность принята 30 минут в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" |
| **114.3** | Кладбище традиционного захоронения | Обоснование показателя:  Площадь территории 0,28 га на 1000 человек численности в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89\*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) прилож. Д | | | Обоснование показателя:  Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта |
| **Область услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания** | | | | | |
| **115.** | **Объекты вобласти услуг связи, общественного питания,**  **торговли и бытового обслуживания** | | | | |
| **115.1** | Аптека (аптечный пункт) | Обоснование показателя:  1 объект на каждые 5828 человек в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89\*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) прилож. Д | | | Обоснование показателя:  Транспортная доступность 800 метров городских н.п., 30 метров для сельских н.п. принята на в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89\*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. |

**III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местныхнормативов градостроительного проектирования**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения*,* установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области, применяются при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий подготовке градостроительных планов земельных участков.

Утвержденные МНГП Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области подлежат применению:

органами государственной власти Волгоградской области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизнинаселения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Волгоградской области, установленных РНГП Волгоградской области.

В случае внесения изменений в РНГП Волгоградской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Волгоградской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных МНГП Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области, применению подлежат расчетные показатели РНГП Волгоградской области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Волгоградской области, установленных РНГП Волгоградской области.

В случае внесения изменений в РНГП Волгоградской области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Волгоградской области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных МНГП Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области, применению подлежат расчетные показатели РНГП Волгоградской области с учетом требований федерального законодательства.

# IV. Приложения.

**4.1.Перечень нормативно-правовых актов:**

Общие положения о нормировании

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021).

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 N 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

4. Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской обл. от 12.11.2021 N 179-ОД «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области».

5. Закон Волгоградской области от 31.12.2015 N 247-ОД (ред. от 04.03.2021) "О стратегическом планировании в Волгоградской области" (принят Волгоградской областной Думой 24.12.2015).

6. СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 19.12.2019 N 824/пр) (ред. от 22.02.2020).

7. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.02.2002. №10.

8. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007г. №74 (ред. от 28.02.2022) « О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Область инженерно-технического обеспечения

9. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

10. Приказ Госстроя от 01.10.2013 N 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

11. Приказ Госстроя от 28.10.2013 N 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

12. Постановление министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской обл. от 30.07.2012 N 5 (ред. от 29.05.2017) «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области».

13. Постановление Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 года № 4/1( ред. от 10.11.2021) «Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области».

14. Приказ КТР Волгоградской области от 15.04.2015 N 12/3 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению».

15. Постановление Администрации Волгоградской области от 28.12.2019 N 697-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 29 ноября 2013 г. N 681-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Устойчивое развитие сельских территорий".

Область автомобильных дорог и транспортного обслуживания

16. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

17. Постановление Правительства РФ от 28.10.2020 N 1753 "О минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на таких объектах дорожного сервиса".

18. «ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 N 270-ст) (ред. от 09.12.2013).

19. «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85\*» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 266).

20. Постановление Администрации Волгоградской обл. от 23.01.2017 N 16-п (ред. от 29.12.2021) «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области».

21. Постановление Администрации Волгоградской обл. от 14.06.2016 N 287-п (ред. от 08.06.2020) «Об утверждении комплексного плана транспортного обслуживания населения Волгоградской области на средне- и долгосрочную перспективу до 2030 года в части пригородных пассажирских перевозок».

22. Постановление Правительства Волгоградской обл. от 29.11.2013 N 681-п (ред. от 27.12.2021) «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Комплексное развитие сельских территорий ».

23. «Руководство по проектированию городских улиц и дорог» Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя.

Область физической культуры и спорта

24. Приказ Минспорта России от 21.03.2018 N 244 (ред. от 14.04.2020) "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта"

25. Постановление Администрации Волгоградской обл. от 13.01.2016 N 3-п ( ред. от 18.10.2016) «Об утверждении Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Волгоградской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»

26. Постановление Администрации Волгоградской обл. от 23.01.2017 N 9-п «Об утверждении перечня мероприятий Волгоградской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»

Область обработки, утилизации, обезвреживания,

размещения твердых коммунальных отходов

27. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об отходах производства и потребления».

28. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21 « Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

29. Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской обл. от 12.07.2019 N 1923 "Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Волгоградской области".